R11521
D27105/7/XPS

		Datový kód umístěn na spodní části.
76 		Proveďte takové nastavení, aby se pilový kotouč nacházel v kolmé poloze vzhledem k pravítku s tolerancí ± 0,1°, je-li použit doraz pro pokos nula stupňů.
94 		Upínací šroub musí být na aretační tyči (položka 81) řádně usazen, aby mohlo být sestaveno aretační tlačítko (položka 95).
96 		Proveďte takové nastavení, aby se ukazatel nacházel na nule s tolerancí ± 0,1°.
101.	Náhradní vodítko bylo upraveno tak, aby splňovalo požadavky nejnovějších předpisů. Délka byla zvětšena z 25 cm na 28 cm. V některých případech, kdy jsou prováděny řezy v extrémních úhlech, musí být vodítko odstraněno.
111,127 	Proveďte takové nastavení, aby byla tolerance dorazů pro 0°, 22,5° a 45° v rozsahu ± 0,1°.
112 		Utahujte, dokud nedojde k usazení a potom povolujte, dokud nezačne motor/rameno klesat působením vlastní hmotnosti.  Nepovolujte o více než ¼ otáčky.
118 		Nastavte středovou značku na správný úhel s tolerancí ± 0,1°.
122		Provádějte instalaci pomocí lepidla Loctite®.  Musí být sestaveno tak, aby byla spodní část v otvoru. 
129 		Otáčejte, dokud nebude mezi podložkou (položka 100) a pevným stolem (položka 74) dosaženo minimální vůle.  Otočte stůl a je-li to nutné, proveďte nové nastavení.
179,180 	Dle potřeby přidejte podložky, aby došlo k srovnání štípacího klínu s pilovým kotoučem.  Štípací klín se musí stále nacházet mezi vnějšími břity zubů pilového kotouče.
182 		Nastavte tlumič rázů tak, aby došlo k úplnému odstranění vůle mezi tímto tlumičem a stolem.
185,186 	Poznamenejte si rozdíly ve tvaru mezi oběma příchytkami.  Položka 185 musí směřovat dopředu.
193 		Ponechat mírně volné.
201 		Otevřená část svorky musí směřovat nahoru.
269 		Přitisknout, aby došlo k srovnání se stěnou (D27105XC). 
274		Propojovací svazek vodičů z motoru do přepínače se změnil z konektoru s 9 vodiči
                          a kabelu na konektor s 2 vodiči a kabel. Před objednáním proveďte kontrolu vybavení vaší pily.

MAZÁNÍ:
Vpravte do převodové skříně 50 gramů maziva, aby došlo k pokrytí všech zubů převodových kol.  
115,117 	Naneste mazivo na pero a drážku.
137 		Naneste mazivo na závity matice unášeče. 
143 		Naneste mazivo na rameno.

NASTAVENÍ UTAHOVACÍCH MOMENTŮ.
1,104		Utáhnout momentem 3,5 - 4,0 Nm.
14		Utáhnout momentem 2,5 - 3,3 Nm.
32		Utáhnout momentem 2,0 - 2,6 Nm.
45		Utáhnout momentem 1,2 - 1,8 Nm.
50		Šrouby příchytky kabelu utáhnout momentem 1,2 - 1,8 Nm.
63		Utáhnout momentem 0,7 - 1,3 Nm.
67 		Šroub příchytky kabelu (položka 41) utáhnout momentem 3,5 - 4,0 Nm.
68 		Šroub krytu otočné desky (položka 149) utáhnout momentem 10,7 - 11,8 Nm.
71 		Šrouby vodítka utáhnout momentem 26 - 35 Nm.  Nejdříve utáhněte zadní šrouby a potom další dva.  
77 		Utáhnout momentem 6,2 - 6,8 Nm.  Nejdříve zcela dotáhněte koncové části desky a potom střídavě dva středové šrouby na levé a pravé straně. 
79 		Utáhnout momentem 6,2 - 6,8 Nm.
85,93 		Utáhnout momentem 2,5 - 3,3 Nm.
87 		Matice pružiny zarážky (položka 86) utáhnout momentem 8,7 - 9,3 Nm.  Utahovací moment 
90 		Šest šroubů upínací desky utáhnout momentem 12 - 14 Nm.
95 		Utáhnout momentem 1,7 - 2,3 Nm.
99 		Utáhnout momentem 12 - 14 Nm.  Nejdříve utáhněte vnější šrouby a potom dva vnitřní šrouby střídavě na obou stranách.
162 		Utáhnout momentem 2,0 - 2,6 Nm.
165 		Utáhnout momentem 17,3 - 22,7 Nm.
168 		Utáhnout momentem 2,5 - 3,0 Nm.
181		Utáhnout momentem 20,9 - 24,3 Nm.
207 		Utáhnout momentem 9 - 10 Nm.
209,210 	Utáhnout momentem 30 - 40N m.
251 		Utáhnout momentem 13,5 - 14,0 Nm a potom matici povolit o 60 stupňů.  Držák (položka 139) se musí volně otáčet.