R11480
DC900 XRP4 36 V

Položka 3, sada pro výměnu spínače.   PŘI VÝMĚNĚ SPÍNAČE POUŽÍVEJTE REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTROSTATICKÉ VYBÍJENÍ.

Tato informace se vztahuje pouze na modely DC935, DC940 a DC945 s napájecím napětím 12 a 14,4 V. Je vyžadována úprava spínače. 
 
Každé nářadí, které bylo z důvodu jakékoli opravy dodáno do autorizovaného servisu, musí být zkontrolováno, aby bylo zjištěno, zda by měla být provedena výměna spínače. Již dříve opravené kusy mohou být snadno identifikovány zeleným bodem v blízkosti datového kódu a také na nálepce s čárovým kódem na kartónovém obalu. Musí-li dojít k výměně spínače, použijte příslušnou servisní sadu, která je zobrazena v seznamu dílů. Produkty vyrobené od 49. týdne roku 2007 nebo opravené kusy mohou být opraveny normálně. Datový kód naleznete po vyjmutí baterie na vnitřní straně patky upínací rukojeti.
Viz SB 169, kde naleznete podrobnější informace.

33.	Tato sada byla změněna. Nylonová podložka již není používána. Nová sada obsahuje upravené první ozubené kolo SA, které nahrazuje kovovou podložku a nylonovou podložku. Při montáži této sady nahraďte stávající ozubené kolo dodaným ozubeným kolem SA a vyhoďte nylonovou podložku i kovovou podložku.

836	Pro demontáž a montáž sklíčidla používejte servisní nářadí.
	559661-99 Upínací přípravek
	559697-99 Oboustranný adaptér hnacího hřídele pro použití na hnací hřídel u modelů řady XRP4 a modelů s napájecím napětím 36 V.
	559662-99 Vložka pro sklíčidlo.
	559665-99 Demontážní sada pro sklíčidla se zablokovanými čelistmi.

Nový upínací přípravek a adaptér hnacího hřídele nahradily staré servisní nářadí 559616-99, které bylo používáno pro demontáž sklíčidla u vrtaček řady XRP3.

Postup pro demontáž dobrého sklíčidla.

1.	Sejměte z vrtačky přední kryt.
2.	Upevněte upínací přípravek 559661-99 pevně do svěráku.
3.	V závislosti na modelu, který bude opravován, určete správnou velikost drážky v adaptéru hnacího hřídele (559663-99) - nářadí s napájecím napětím 36 V = velká drážka (9 mm), nářadí řady XRP4 = malá drážka (8 mm). Potom nasaďte adaptér na hnací hřídel v přední části nářadí a umístěte sestavu na upínací přípravek.
4.	Rozevřete čelisti sklíčidla a namontujte vložku 559662-99 tak, abyste zajistili, že jsou čelisti sklíčidla zcela zasunuty do drážek adaptéru. SKLÍČIDLO je tak v této poloze „zajištěno“ a ADAPTÉR je v čelistech pouze lehce sevřen, ale stále může být ještě VYJMUT. 
5.	Pomocí klíče 14 mm, který je nasazen na koncovou část vložky se šestihranem, vyšroubujte sklíčidlo proti směru pohybu hodinových ručiček.

Postup pro demontáž poškozeného sklíčidla (zablokované čelisti)

1.	Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3 a potom postupujte následovně.
2.	Použijte demontážní sadu 559665-99. 
3.	Použijte dva malé kolíky ze sady a umístěte je do otvorů v těle sklíčidla.
4.	Nasuňte na sklíčidlo válcovou část a ujistěte se, zda jsou drážky srovnány s oběma usazenými kolíky.
5.	Zasuňte do příslušných otvorů ve válcové části ocelovou kulatinu a vyšroubujte sklíčidlo (proti směru pohybu hodinových ručiček). UJISTĚTE SE, ZDA ZŮSTALY OBA KOLÍKY ZCELA ZASUNUTY V TĚLE SKLÍČIDLA.

Postup pro montáž sklíčidla.

1.	Postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3.
2.	Naneste na hnací hřídel malé množství přípravku Loctite 2701 a ujistěte se, zda jsou tímto přípravkem pokryty všechny závity. DBEJTE NA TO, ABY SE PŘÍPRAVEK LOCTITE NEDOSTAL DO KONTAKTU S JAKOUKOLI JINOU SOUČÁSTÍ.
3.	Našroubujte sklíčidlo rukou na hnací hřídel. ZAJISTĚTE, ABY PŘÍPRAVEK LOCTITE NENATEKL DO PŘEDNÍ ČÁSTI NÁŘADÍ.
4.	Otevřete čelisti sklíčidla a upevněte vložku 559662-99. Ujistěte se, zda je adaptér pevně upnutý, ale zda NEDOŠLO K ZAJIŠTĚNÍ SKLÍČIDLA.
5.	Utáhněte sklíčidlo utahovacím momentem 46 - 50 Nm. NYNÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABYSTE SE UJISTILI, ZDA JE MOMENTOVÝ KLÍČ SPRÁVNĚ NASTAVEN.
6.	Povolte sklíčidlo o ¼ otáčky. NE VÍCE. Pouze tak, aby mohlo dojít k uvolnění vložky ze sklíčidla.
7.	Namontujte na vrtačku přední kryt.