R11535
DWS780 Typ 10,    DW718 / XPS Typ 5.

Bod.

32.	Přitiskněte těsnění směrem k pilovému kotouči.

33.	Přitiskněte těsnění směrem k řemenici.

48.	Jedná se o sadu ložiska a řemenice.

68, 69.	Nastavte ukazatel tak, aby se při nastavení pily u zarážky 0° nacházel hrot ukazatele v rozsahu šířky značky pro 0° na dorazové desce šikmých řezů.

103.	Nastavte dorazovou desku tak, aby se při nastavení ukazatele pokosových řezů na hodnotu nula (0°) nacházel pilový kotouč v kolmé poloze vzhledem k vodítku s tolerancí +/- 0,1°.  

107.	Nastavte ukazatel pokosových řezů tak, aby se při nastavení pily u zarážky 0° nacházel hrot ukazatele v rozsahu šířky značky pro 0° na dorazové desce.

144. 	Kotva SA je dodávána společně s ložisky 48 a 149, pojistným kroužkem 150, pružnou podložkou 160 a řemenicí 148. 

148.	Řemenice je nyní natrvalo nalisována na hřídel kotvy a nemůže být opětovně použita. 
Musí-li být provedena pouze výměna ložiska, nahřívejte řemenici pomocí propanového hořáku nebo pomocí jiného vhodného zařízení po dobu 2 až 4 minut nebo tak dlouho, dokud nebudete moci snadno vylisovat hřídel kotvy z řemenice. Nepokoušejte se řemenici sejmout, aniž by nejdříve došlo k jejímu zahřátí. 

Opětovná montáž je stejná, jako výše popsaný postup. Nelisujte NOVOU řemenici na hřídel kotvy bez provedení zahřátí. Pokračujte v ohřevu řemenice, dokud nebudete moci provést snadné nalisování na hřídel. Jakýkoli pokus o opětovné sestavení bez předchozího zahřátí způsobí poškození vnitřního průměru řemenice, což způsobí její prokluzování při zatížení.

233.	Při manipulaci používejte ochranné vybavení proti statické elektřině.

Nastavení utahovacího momentu.

7.	1,5 - 2,0 Nm.
12.	6,2 - 6,8 Nm.
17.	Utáhněte pouze rukou.
20.	15,8 - 17,0 Nm.
23.	9,6 - 11,8 Nm.
60.	3,5 - 4,0 Nm.