R10132

DC520N - DW979 - GSA64 Akku-VSR Schraubendreher

Teil 1, Gehäusepaar: Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite des Griffs.

Artikel 7, Schalter: Bei der Handhabung der Schalter müssen Vorsorgemaßnahmen zur statischen Kontrolle getroffen werden.

Teil 12, Ordner: Drehmoment 16,0 - 18,0 Nm.

Teil 18, Schraube: Drehmoment 1,5 - 2,0 Nm.

Teil 36, Dichtung: 2) Die Staubdichtung darf nicht zwischen den Gehäusen eingeklemmt werden.

Schmierung:

Schmieren Sie die Kupplungen und Spindeln mit etwa 0,5 g Fett.

Wartungsreparaturen

i) siehe Standard - Wartungsverfahren.