R11525

D25501, D25601, D25602, D25603, D25651, D25553, D25820, D25851.

Bod.

42.	Řídicí modul je citlivý na statický výboj. Při manipulaci používejte ochranné zařízení proti statickému výboji.

205.	Z bezpečnostních důvodů pro uživatele je spojka k dispozici pouze jako montážní podsestava. Před opuštěním výrobního závodu je každá spojka kompletně testována a prochází záběhem. V nabídce nejsou žádné jednotlivé náhradní díly. 

836.	Servisní vybavení pro tlakový test.
	Po provedení opravy mechanismu kladiva by měl stroj projít tlakovým testem pomocí tohoto vybavení. Tento test pomůže před úvodním zkušebním chodem nářadí identifikovat jakýkoli špatně umístěný nebo scházející díl. Tento test by měl být prováděn PŘED doplněním oleje do hlavní skříně nářadí.  
	
	Provádějte test podle následujících bodů PŘED doplněním oleje.
	 
1.	Ujistěte se, zda jsou správně namontovány všechny kryty, těsnění a šrouby.
2.	Vyšroubujte zátkový šroub (193) a připojte zařízení pro tlakový test. Ujistěte se, zda je použit O-kroužek.
3.	Ujistěte se, zda je na měřícím přístroji hodnota nula.
4.	Připojte k ventilu pumpu.
5.	Opatrně zvyšujte tlak maximálně na hodnotu 0,3 bar. DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU PŘETLAKOVÁNÍ.
6.	Speciální čerpadlo zaručuje , ze tlak nebude nikdy klesat.
7.	Nechejte probíhat test po dobu 3 minut. Hodnota tlaku by během těchto 3 minut NEMĚLA poklesnout POD 0,2 bar. Jestliže stroj projde zdárně tímto testem, odstraňte testovací zařízení, naplňte skříň 70 ml předepsaného oleje, našroubujte zpět zátkový šroub a O-kroužek. Potom proveďte standardní testovací postup.
8.	Je-li pokles tlaku vyšší, než je hodnota specifikovaná v bodě 6 (to znamená, že je odečet pod hodnotou 0,2 bar), zjistěte příčinu a proveďte opravu a nový test.

MAZÁNÍ:

122.	Před nalisováním do skříně musí být těsnění vřetena na vnějším průměru namazáno mazivem Paragon a před nasazením na vřeteno také na vnitřním průměru.

810.	70 ml oleje GH6-150.  Naneste tenkou vrstvu na všechny části, jako na uvedeném nákresu. Po provedení výše uvedeného tlakového testu doplňte plnicím otvorem, který se nachází v zadní části hlavní skříně (položka 193), do hlavní skříně 70 ml oleje.
 
800.	0,5 g maziva PARAGON EP 1/2. Mazivo aplikováno na drážky v rázovém kusu před nasazením O-kroužku a těsnění.