R11292
DW274KN    VSR-SCHRAUBENDREHER 
Artikel Nr.	Hinweis:

8,15	Die Kabelklemme sollte so positioniert werden, daß der Kabelmantel 30 mm über die Klemme hinausgeht.
9	Dichtung in Richtung Kollektor. Auf die Ankerwelle aufpressen.
10	Zum Entfernen von der Welle spannen Sie das Lager in eine Zwinge und zerbrechen den äußeren Laufring. Entfernen Sie alle inneren Lagerkomponenten, so daß nur noch der innere Laufring übrig ist. Verwenden Sie SRT 320, den kleinen Lager-Separator, um den inneren Laufring zu fassen und wegzudrücken. Lager drückt gegen Ansatz.
19	Ende mit kleinem Durchmesser in Richtung Kollektor. Vor Einbauen in das Feldgehäuse leicht schmieren.
26	Das Lager aufdrücken, bis es ganz in der Tasche sitzt. Die Gummidichtung zeigt in Richtung Spindel und Getriebe-Einheit.
29	Gegen Lager drücken. (Teil 10)
50		Bündig mit der Oberfläche in Richtung Spindel und Getriebe-Einheit hineindrücken.

Drehmomente.

17,45		Drehmoment = 2,03 –  2,6 Nm.
18	Drehmoment = 1,47 Nm.
40		Drehmoment = 13,56 Nm.

Schmierung:

8 g Schmiermittel (Teil 800) im Getriebekasten verteilen 
Überziehen Sie die Kupplung mit etwa 3 g Fett (801).